|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号****清华附中文昌学校高中宣传电视和求真楼LED屏设备采购项目报价清单** | **项目** | **规格及用料说明** | **单位** | **数量** | **单价** | **备注** |
| **一、LED屏体及控制系统部分； 户外P10单红：宽7.13m×高0.89m** |
| 1 | LED屏体 | 1.亮度：≥1500cd/㎡ 2.亮度均匀性：＞0.83.屏幕水平视角：140±10度 4.屏幕垂直视角：130±10度5.最佳视距：≥10m 6.使用环境：户外7.每平方模组最大功率：≤540W/㎡ 8.配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%）：≤815W/m29.灰度等级：8bits 10.显示颜色：256种11.换帧频率：≥60帧/秒 12.刷新频率：≥60Hz13.控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 14.亮度调节：支持15.输入信号：DVI/VGA，视频(多种制式)RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO YpbPr(HDTV)16.平均无故障时间：≥5000小时17.工作温度范围：-20-40℃ 18.屏幕水平平整度：＜1mm/㎡**清华附中文昌学校高中宣传电视和求真楼LED屏设备采购项目报价清单**19.屏幕垂直平整度：＜1mm/㎡20.宽7.13m×高0.89m21.模组规格：320mm\*160mm22.模组数量：宽22张\*高5张23.像素点间距：10mm24.颜色：1R25.须由厂家提供参数确认函和售后服务承诺函。 | ㎡ | 6.35  |  | 须由厂家提供参数确认函和售后服务承诺函 |
| 2 | 显示屏开关电源 | 5V/40A/200W | 台 | 11.00  |  |  |
| 3 | 简易框架，铝材边 | 简易框架，黑色铝材边 | ㎡ | 6.35  |  |  |
| 4 | 钢结构底框 | 墙壁壁挂钢结构底框 | ㎡ | 6.35  |  |  |
| 5 | 异步控制系统 | 手机+U盘控制 | 套 | 1.00  |  |  |
| 6 | 显示屏主电源线 | 电源线：4平方三芯 | 米 | 80.00  |  |  |
| 7 | 现场安装调试 | / | ㎡ | 6.35  |  |  |
| 8 | 耗材/辅材/屏体内线材 | 屏体内线材/梯子/脚手架 | 项 | 1.00  |  |  |
| 9 | 运费/差旅费 | / | 项 | 1.00  |  |  |
| 小计 |  | **LED屏部分总价不得超过49384.5元** |
| **二、电视机部分** |
| 10 | 电视机 | 65寸 | 台 | 2 |  | **电视机单价不得超过6000元** |
| 11 | 安装费 |  | 项 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |
| **三、线缆、辅材** |
| 12 | HDMI线 | 1.5米 | 条 | 2 |  |  |
| 13 | HDMI线 | 5米 | 条 | 2 |  |  |
| 14 | 电源线 | RVV3\*1.5 | 条 | 2 |  |  |
| 15 | 插座 | 四位二十孔 | 个 | 2 |  |  |
| 小计 |  |  |
| 合计（含税） |  |  |

**清华附中文昌学校高中宣传电视和求真楼LED屏设备采购项目报价清单**